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一、采购项目信息
1. 项目名称：停车位划线服务
2. 项目预算：1万元
3. 项目概述：无锡市第五人民医院为无锡市属公立三级甲等专科医院，核定床位880张，实际开放床位632张，现有在职职工830人。拟在A楼南侧道路单侧划设部分地面停车位。
4. 采购内容：
（1）新增停车位热熔反光标线施划（含车位内导向箭头喷涂）；
（2）原道路旧标线铲除。
二、技术需求
（一）施工内容及技术要求
1.	旧标线铲除与地面基层处理：
（1）铲除：对现场褪色、起皮、磨损旧标线全部进行打磨铲除，不得残留线条痕迹；做好现场防尘、就诊车辆、行人防护，铲除产生废渣、旧漆垃圾全部由成交供应商清运至合规场所。
（2）基层处理：清除地面灰尘、油污、砂石杂物，地面保持干燥、坚实后方可施划标线。
2.	停车位标线施划：
（1）材料要求：采用热熔反光道路标线涂料；涂料具备耐碾压、耐紫外线、耐高低温、不易开裂脱落，低气味环保，适配医院院区环境。
（2）厚度及线宽：标线干膜厚度控制1.8-2.0mm；车位内部指示线线宽15cm，全部参数应符合GB 5768.3-2025。
（3）车位标线：标准小型机动车平行停车位2.4m×6.0m，车位边线顺直、间距均匀；车位内部应喷涂导向箭头，箭头所指方向应表示停车后车头的朝向；其中6组车位根据采购人需求，在车位内喷涂“临时停车  即停即走”，干膜厚度1.8-2.0mm，带反光，材料性能执行 JT/T 280-2022《路面标线涂料》，验收检测执行 GB/T 16311-2024。
（4）外观质量：标线线条顺直，边缘清晰整齐，无毛刺、气泡、漏涂、开裂。所划车位及内部喷涂字体应耐车辆碾压、日晒雨淋。
（二）安全保障要求
1.成交供应商对施工工作人员人身、设施设备、施工过程的安全工作负全部责任。
2.本项目施工优先安排夜间、周末就诊低峰时段；严禁长时间占用急诊通道、急救通道、消防通道；确需短时占用，必须提前报备后勤保障科，设置围挡、警示标识，做好就诊患者通行防护。
3.成交供应商应当加强对施工工作人员的日常安全教育，为施工工作人员制订详细的安全生产规章制度、防护措施并督查检查执行情况，同时为其提供相应的劳动防护工具器材。
4.成交供应商工作人员发生安全事故，所有刑事、民事、行政、经济责任或赔偿由成交供应商独立承担。
三、商务需求
1.实施期限：自合同签订生效之日起，10个自然日内完成施工。遇雨天等特殊情况经采购人确认后可顺延。
2.交付地点：本项目合同履行地点为无锡市，具体地点以合同书约定为准。
3.付款方式：项目全部施工完成，经采购人按照实际数量完成验收后，供应商开具发票，采购人审核无误后根据院内资金安排一次性支付全款，费用按实结算。
4.履约验收：
（1）资料验收：提供热熔反光涂料检测报告、竣工简图。
（2）现场验收：对照GB 5768.3-2025逐项核查标线位置、尺寸规格、线宽、厚度、反光效果；核查旧标线铲除清除情况；车位排布导向箭头完整准确；线条无毛刺、气泡、开裂、脱落；现场无施工垃圾、废渣。标线样式、尺寸不满足国标强制性标准、旧标线残留未清除，直接判定验收不合格，成交供应商须无条件返工直至验收合格，返工全部费用自行承担。
5.售后服务：
（1）质保期：竣工验收合格之日起2年。
（2）质保期内因材料、施工质量造成标线脱落、开裂、严重褪色、反光失效，成交供应商免费上门补划修复；人为外力、车辆恶意损毁除外。接到采购人报修通知后24小时内响应，3个工作日内完成现场修复。
6.违约条件：
如出现以下情况之一，采购人有权依照法律程序解除合同，并追究成交供应商的违约责任：
（1）因成交供应商施工质量不达标，标线尺寸不符合国标，导致采购人发生各类安全事故及纠纷风险的；
（2）未履行投标响应的工作时限，经催告仍无法完工、质保报修拒不响应，引发采购人各类安全责任问题的；
（3）在施工过程中弄虚作假，偷换材料、减少施工工序，旧标线未彻底铲除、沿用旧版标线样式，经核查属实的。
7.其他要求
（1）施工中如果工程质量不符合国家有关规范和采购文件的规定，采购人要求返工和停工时，成交供应商无条件必须执行，并承担由此产生的各种费用。
（2）项目施工全程需保障施工现场相关人员、第三方人员及设施设备的安全，如果在施工、拆除过程中造成设备的损坏或人员伤亡、因自身原因引起的返工损失，由成交供应商承担全部责任和相应后果。
（3）供应商必须对本项目的全部内容进行报价，总报价不得超项目预算。
（4）报价总价应包含现场勘测费、人工费、热熔涂料及辅料材料费、机械费、旧标线铲除打磨费、垃圾废渣清运、管理费、利润、税金等从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
（5）施工完工后负责及时清运施工垃圾至院外。

8.报价表
	序号
	项目
	单位
	预估
数量
	单价
	小计
	备注

	1
	汽车车位热熔划线
	个
	39
	
	
	含车位内导向箭头喷涂，含原地面标线打磨清理，含各类主辅材料、运输、人工、管理、税费等各类成本

	2
	合计
	人民币（大写）
	¥

	备注
	1. 上述内容为预估数量，根据采购人现场实际需求划设，费用按实计算。
2. 其中另需根据采购人需求，在车位内喷涂“临时停车  即停即走”6组。
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